ИНСТРУКЦИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА В УЧЕБНЫХ МАСТЕРСКИХ

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| Утверждено                                                                      Утверждаюна заседании                                                                    Директор школы   профкома                                                                          \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20       г \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20       г.   ИНСТРУКЦИЯ ПО ОХРАНЕ  ТРУДА В УЧЕБНЫХ МАСТЕРСКИХ                                              ИОТ-                    Опасности в работе и общие требования безопасности1.  Опасными и вредными факторами в учебных мастерских являются:   - электрический ток,   - острые и режущие  кромки инструментов и заготовок,   - вращающиеся части станков и оборудования,    - отлетающие кусочки металла и стружки,    - термическое воздействие нагретых инструментов и заготовок,   - пожароопасные материалы.2.  К занятиям допускаются учащиеся, не имеющие  противопоказания по состояниюздоровья и прошедшие соответствующий инструктаж.3.  Учащиеся  обязаны соблюдать правила внутреннего распорядка и требования по выполнению режима труда и отдыха.    Требования  безопасности перед началом работы1.  Правильно надеть спецодежду. 2.  Осмотреть и подготовить рабочее место, убедиться в наличии и исправности защитных устройств и ограждений. 3.  Проверить исправность инструмента необходимого для выполнения работ на данном занятии, о замеченных неисправностях и недостатках немедленно сообщить учителю. 4.  При необходимости получить у учителя индивидуальные средства защиты.    Требования  безопасности  во время  работы1.  Выполнять работу, определенную учителем на данное занятие.2.  Строго придерживаться правил безопасного пользования инструментом, технологическим оборудованием, материалами. 3. В    процессе занятий    использовать    лишь    безопасные    приемы работы, изложенные учителем в ходе объяснений/ инструктажа/.4. При     необходимости     использовать     средства     индивидуальной защиты.5. В процессе занятий поддерживать порядок на рабочем месте.6. Бережно    относиться    к    инструменту, оборудованию, наглядным пособиям.7. Не отвлекаться и не отвлекать товарищей во время работы.8. Во время перерыва между уроками все учащиеся должны выйти из  мастерской  дежурные  должны   проветрить помещение  под  контролемучителя.Требования  безопасности   в аварийных и экстремальных ситуациях1. При    обнаружении    пробоя    электрического    тока    на    корпусеоборудования его немедленно отключить и сообщить учителю.2. В случае обнаружения загорания, задымления, запаха гари или газаорганизованно под руководством учителя покинуть помещение.3. В  случае получения травмы, микротравмы, плохого самочувствия или     внезапного      заболевания     сообщить   учителю      и   обратиться      замедицинской помощью.Требования  безопасности   по окончанию работы1. Отключить оборудование убрать и смазать2. Убрать рабочее место и сдать его дежурному.3. Сдать инструменты, заготовки и средства индивидуального пользования учителю.4. Привести себя в порядок, вымыть руки с мылом.5. Дежурные должны убрать отходы, обеспечив соблюдение норм санитарии и гигиены, требовании пожарной безопасности и экологии.6. Обо всех  недостатках,  поломках  обнаруженных во время  работы сообщить учителю.Согласовано с зам. директора                                    Заведующий  учебными по учебно-воспитательной работе:                             мастерскими: |
| * [1](http://viktorperov.ucoz.ru/load/tekhnologija/instrukcii_po_okhrane_truda_v_kabinete_tekhnologii/instrukcija_po_okhrane_truda_v_uchebnykh_masterskikh/10-1-0-2)
* [2](http://viktorperov.ucoz.ru/load/tekhnologija/instrukcii_po_okhrane_truda_v_kabinete_tekhnologii/instrukcija_po_okhrane_truda_v_uchebnykh_masterskikh/10-1-0-2)
* [3](http://viktorperov.ucoz.ru/load/tekhnologija/instrukcii_po_okhrane_truda_v_kabinete_tekhnologii/instrukcija_po_okhrane_truda_v_uchebnykh_masterskikh/10-1-0-2)
* [4](http://viktorperov.ucoz.ru/load/tekhnologija/instrukcii_po_okhrane_truda_v_kabinete_tekhnologii/instrukcija_po_okhrane_truda_v_uchebnykh_masterskikh/10-1-0-2)
* [5](http://viktorperov.ucoz.ru/load/tekhnologija/instrukcii_po_okhrane_truda_v_kabinete_tekhnologii/instrukcija_po_okhrane_truda_v_uchebnykh_masterskikh/10-1-0-2)

Категория: [ИНСТРУКЦИИ ПО ОХРАНЕ ТРУДА В КАБИНЕТЕ ТЕХНОЛОГИИ](http://viktorperov.ucoz.ru/load/tekhnologija/instrukcii_po_okhrane_truda_v_kabinete_tekhnologii/10) | Добавил: vik-p  |
| Просмотров: 1577 | Загрузок: 98 | Комментарии: 1 | Рейтинг: 0.0/0 |