ИНСТРУКЦИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА В УЧЕБНЫХ МАСТЕРСКИХ

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| Утверждено                                                                      Утверждаю  на заседании                                                                    Директор школы  профкома                                                                          \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20       г \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20       г.     ИНСТРУКЦИЯ ПО ОХРАНЕ  ТРУДА В УЧЕБНЫХ МАСТЕРСКИХ                                                ИОТ-    Опасности в работе и общие требования безопасности  1.  Опасными и вредными факторами в учебных мастерских являются:     - электрический ток,     - острые и режущие  кромки инструментов и заготовок,     - вращающиеся части станков и оборудования,     - отлетающие кусочки металла и стружки,     - термическое воздействие нагретых инструментов и заготовок,     - пожароопасные материалы.  2.  К занятиям допускаются учащиеся, не имеющие  противопоказания по состоянию  здоровья и прошедшие соответствующий инструктаж.  3.  Учащиеся  обязаны соблюдать правила внутреннего распорядка и требования по  выполнению режима труда и отдыха.    Требования  безопасности перед началом работы  1.  Правильно надеть спецодежду.  2.  Осмотреть и подготовить рабочее место, убедиться в наличии и исправности  защитных устройств и ограждений.  3.  Проверить исправность инструмента необходимого для выполнения работ на данном занятии, о замеченных неисправностях и недостатках немедленно сообщить учителю.  4.  При необходимости получить у учителя индивидуальные средства защиты.    Требования  безопасности  во время  работы  1.  Выполнять работу, определенную учителем на данное занятие.  2.  Строго придерживаться правил безопасного пользования инструментом, технологическим оборудованием, материалами.  3. В    процессе занятий    использовать    лишь    безопасные    приемы работы, изложенные учителем в ходе объяснений/ инструктажа/.  4. При     необходимости     использовать     средства     индивидуальной защиты.  5. В процессе занятий поддерживать порядок на рабочем месте.  6. Бережно    относиться    к    инструменту, оборудованию, наглядным пособиям.  7. Не отвлекаться и не отвлекать товарищей во время работы.  8. Во время перерыва между уроками все учащиеся должны выйти из  мастерской  дежурные  должны   проветрить помещение  под  контролем  учителя.  Требования  безопасности   в аварийных и экстремальных ситуациях  1. При    обнаружении    пробоя    электрического    тока    на    корпусе  оборудования его немедленно отключить и сообщить учителю.  2. В случае обнаружения загорания, задымления, запаха гари или газа  организованно под руководством учителя покинуть помещение.  3. В  случае получения травмы, микротравмы, плохого самочувствия или     внезапного      заболевания     сообщить   учителю      и   обратиться      за  медицинской помощью.  Требования  безопасности   по окончанию работы  1. Отключить оборудование убрать и смазать  2. Убрать рабочее место и сдать его дежурному.  3. Сдать инструменты, заготовки и средства индивидуального пользования учителю.  4. Привести себя в порядок, вымыть руки с мылом.  5. Дежурные должны убрать отходы, обеспечив соблюдение норм санитарии и гигиены, требовании пожарной безопасности и экологии.  6. Обо всех  недостатках,  поломках  обнаруженных во время  работы сообщить учителю.  Согласовано с зам. директора                                    Заведующий  учебными  по учебно-воспитательной работе:                             мастерскими: | |
| * [1](http://viktorperov.ucoz.ru/load/tekhnologija/instrukcii_po_okhrane_truda_v_kabinete_tekhnologii/instrukcija_po_okhrane_truda_v_uchebnykh_masterskikh/10-1-0-2) * [2](http://viktorperov.ucoz.ru/load/tekhnologija/instrukcii_po_okhrane_truda_v_kabinete_tekhnologii/instrukcija_po_okhrane_truda_v_uchebnykh_masterskikh/10-1-0-2) * [3](http://viktorperov.ucoz.ru/load/tekhnologija/instrukcii_po_okhrane_truda_v_kabinete_tekhnologii/instrukcija_po_okhrane_truda_v_uchebnykh_masterskikh/10-1-0-2) * [4](http://viktorperov.ucoz.ru/load/tekhnologija/instrukcii_po_okhrane_truda_v_kabinete_tekhnologii/instrukcija_po_okhrane_truda_v_uchebnykh_masterskikh/10-1-0-2) * [5](http://viktorperov.ucoz.ru/load/tekhnologija/instrukcii_po_okhrane_truda_v_kabinete_tekhnologii/instrukcija_po_okhrane_truda_v_uchebnykh_masterskikh/10-1-0-2)   Категория: [ИНСТРУКЦИИ ПО ОХРАНЕ ТРУДА В КАБИНЕТЕ ТЕХНОЛОГИИ](http://viktorperov.ucoz.ru/load/tekhnologija/instrukcii_po_okhrane_truda_v_kabinete_tekhnologii/10) | Добавил: [vik-p](javascript://) | |
| Просмотров: 1577 | Загрузок: 98 | Комментарии: 1 | Рейтинг: 0.0/0 | |